{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["VODOMĚRNÉ ŠACHTY"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"VODOMĚRNÉ ŠACHTY","index":0,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,7],[11,1,11,2],[20,1,20,6],[27,1,27,2],[16,3,17,6],[27,3,31,6],[38,1,38,7],[39,1,39,7],[4,1,4,6],[37,1,37,7],[11,3,15,6],[32,3,33,6],[36,1,36,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["CENÍK VODOMĚRNÝCH ŠACHET PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY "]
[]
[null,"ŠACHTY PRO OBSYPÁNÍ (SAMONOSNÉ)"]
[null,"PRŮMĚR ŠACHTY (mm)","HLOUBKA ŠACHTY (mm)","počet výztuh stropu","počet výztuh pláště"," CENA                                 (bez DPH)"," CENA                                   (s DPH 21%)"]
[null,1000,1250,0,0,7865,9517]
[null,1000,1500,0,1,9350,11314]
[null,1200,1500,1,1,11110,13444]
[null,1200,1750,1,2,12870,15573]
[]
[null,"SÍLA POUŽITÉHO MATERIÁLU",null,"Šachty tohoto typu jsou zhotoveny z velice silného materiálu                        a případně i zesíleny výztuhami, což zajišťuje jejich vysokou pevnost                      a umožňuje jejich usazení bez nutnosti obetonování.                                                         Víka šachet jsou určena jako pochozí."]
[null,"strop","15 mm"]
[null,"plášť","8 mm"]
[null,"dno","8 mm"]
[null,"výztuha stropu","15 mm"]
[null,"výztuha pláště","8 mm","Šachty jsou vhodné do zelených ploch bez zatížení vozidly,                                       jedná se o nejčastěji využívané provedení šachet."]
[null,"víko","15 mm"]
[]
[]
[null,"ŠACHTY PRO OBETONOVÁNÍ"]
[null,"PRŮMĚR ŠACHTY (mm)","HLOUBKA ŠACHTY (mm)","počet výztuh stropu","počet výztuh pláště"," CENA                                 (bez DPH)"," CENA                                   (s DPH 21%)"]
[null,1000,1250,1,0,6655,8053]
[null,1000,1500,1,1,7920,9584]
[null,1200,1500,2,1,9075,10981]
[null,1200,1750,1,2,10230,12379]
[]
[null,"SÍLA POUŽITÉHO MATERIÁLU",null,"Šachty tohoto typu jsou zhotoveny ze slabších materiálu a je třeba,              dle podmínek umístění,  zajistit jejich pevnost pomocí dodatečněho obetonování. Výztuhy slouží k provázání šachty s betonem.                                                 Víka šachet jsou určena pouze jako krycí."]
[null,"strop","8 mm"]
[null,"plášť","5 mm"]
[null,"dno","5 mm"]
[null,"výztuha stropu","5 mm"]
[null,"výztuha pláště","8 mm","Šachty jsou vhodné do pojezdových ploch                                                                               (příjezdové cesty, nebo parkovací stání)                                       "]
[null,"víko","8 mm"]
[]
[]
[null,"Hloubka šachet je hloubka celková (tělo šachty + 250mm vysoký vstupní komínek o průměru 600mm)"]
[null,"V ceně je zahrnutý 2x prostup PPS DN32 nebo 40mm, víko, stupadla a stojánek pro držák vodoměru."]
[null,"V případě dotazů volejte: 603 188 281 - Lukáš FRANK"]
[null,"Tento ceník je platný od 1.5.2022"]